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)ПЕРЕД МОНТАЖОМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И ХРАНИТЕ В ДОСТУПНОМ МЕСТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО. ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАШЕГО ИЗДЕЛИЯ!

Поздравляем Вас с приобретением продукции торговой марки Тепломаш®!
Завод НПО кТепломаш» старается всегда удовлетворять запросы своих клиентов, используя многолетний опыт и профессионализм при изготовлении продукции.
Для того, чтобы Вам проще было научиться работать с приобретённым изделием, и чтобы Вы смогли в полной мере ощутить все преимущества, просим Вас внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации. Оно включает не только информацию о правильной эксплуатации изделия, но и сведения об уходе и техническом обслуживании. Соблюдение всех указанных рекомендаций и полезных советов продлит срок службы изделия и гарантирует Вашу безопасность при его использовании.
Завод НПО Тепломаш» благодаритВасзавыборнашейпродукцииижелаетВамкомфортаитепла!
Внешний вид изделий или отдельных компонентов может отличаться от тех, которые изображены в данном руководстве, но это не влияет ни на качество их работы, ни на правила их эксплуатации.
Для дальнейшего сотрудничества просим обращаться к нашим специалистам:

Центральный офис и производство АО «НПО «Тепломаш»
195279, Россия, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, 90 8 (8ОО) 555-61-1О (Звонок ПО РОССИИ бесплатный)
e-mai1: root@teplomash.ru
сайт:	www.teplomash.ru
Оптовые и розничные продажи
+7(812)301-99-40+7(812)380-13-24 +7(812)318-73-50
Продажи в регионах России
+7 (812) 380-13-27
Комплексные продажи с проектированием и монтажем
+7 (812) 380-13-24, +7 (812) 327-08-00

Филиал АО «НПО» Тепломаш» в Москве
109383, Россия, г. Москва, ул. Батюнинский проезд, 10 Тел.: 8(800)555-61-10  (звонок по России бесплатный) +7 (499) 504-04-24, +7 (499) 426-06-48
e-mai1: mos@teplomash.ru
Филиал АО «НПО» Тепломаш» в Екатеринбурге
620137, Россия, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2а, офис 2б Тел.: 8(800)555-61-10  (звонок по России бесплатный) +7 (343) 385-б8-98
e-mai1: ural@teplomash.ru
Филиал АО «НПО» Тепломаш» в Новосибирске

Отдел проектирования и подбора оборудования +7 (812) 415-40-95
Сервисный центр (участок гарантийного ремонта) +7 (812) 493-35-98

630001, Россия, г. Новосибирск, ул. Н.Островского, 49, оф. 204 Тел.: 8(800)555-61-10  (звонок по России бесплатный)
+7 (383) 363-00-23
e-mai1: nsk@teplomash.ru
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимательно прочитайте меры безопасности перед установкой и подключением изделия. После завершения монтажа во время пусконаладочной операции убедитесь, что изделие работает должным образом. Проинструктируйте обслуживающий персонал о безопасной эксплуатации и храните настоящее руководство в течении всего срока службы завесы.
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Указывает на опасную ситуацию, 
которая, если её не избежать, 
приведет к смерти или серьёзным 
травмам.
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пасную ситуацию, которая, 
если её не избежать, приведет к 
незначительным или умеренным 
травмам.
)О ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на потенциально

опасную ситуацию, которая,

если её не избежать, приведет к

смерти или серьёзным травмам.


	еЗапрещено
	
	еСледуйте
указаниям инструкции

	®	Проверьте заземление
	
	

	ОНе подвергайте воздействию влаги
	
	
	Примечание

	у~	Не прикасайтесь
	•
	Совет



	е
	Работы по монтажу, обслуживанию и подключению должны проводиться квалифицированным(-и)

специалистом(-ами) в соответствии с установленными правилами и стандартами утвержденными

на территории стран-участников Таможенного Союза. Хотя Ваше устройство разработано и
изготовлено с учетом требований безопасности и сертифицировано согласно Техническим
Регламентам Таможенного Союза, несоблюдение техники безопасности может привести к травмам.



	ОПАСНО


· Источником питания завес служит электрическая сеть переменного тока с однофазным номинальным напряжением -220 (230) В или трехфазным -380 (400) В, в зависимости от серии и модели. Поражение электрическим током от такой сети может привести к телесным повреждениям или смерти. Необходимо обесточить завесу (отключить от питания на силовом щите потребителя) перед монтажом/демонтажом, подключением к электросети, техническим
обслуживанием, ремонтом.
· Внутри завес, в качестве нагревательного элемента, могут быть установлены как трубчатые

электронагревательные элементы (ТЭНы ), так и проволочные спиралевидные нагреватели.
· Не закрывайте и не блокируйте воздухозаборное или воздуховыпускное окна, так как это может привести к перегреву внутренних компонентов изделия и, как следствие, увеличить риск возгорания.
· В любом электроприборе или оборудовании существует риск возникновения внутренних искр. Не устанавливайте завесу вблизи находящихся в воздухе летучих веществ или легко воспламеняющихся соединений, в связи с риском возникновения пожара или взрыва.
· Не вставляйте и не допускайте попадания инородных предметов в воздухозаборное или воздуховыпускное окна завесы, так как это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению изделия.
· Запрещается эксплуатация изделия при отсутствии или неисправности термовыключателей аварийного отключения нагревателей, предусмотренных конструкцией.
· Завеса должна быть заземлена. Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током. Для этой цели на корпусе завесы предусмотрен болт заземления,
маркированный соответствующим знаком и соединённый на заводе-изготовителе жёлто-зелёным проводом с клеммой РЕ входной клеммной колодки.
· Использовать нулевой провод в качестве заземления запрещается.
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	ПРЕ! УПРЕЖ! ЕНИЕ


· Не оставляйте без присмотра детей или людей со сложностями в передвижении вблизи работающей завесы.
· Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, перемещать, модифицировать или переустанавливать завесу, так как неправильная работа или модификация могут привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению изделия. При неисправности или повторной установке изделия обратитесь в сервисный центр или монтажную организацию за советом и информацией.
· В случае неисправности отключите изделие от питания. Прежде, чем снова ввести его в эксплуатацию, квалифицированным специалистом должны быть проведены его полная диагностика, обслуживание или ремонт.
· Во время эксплуатации корпус изделия может нагреваться. Во избежании ожогов рекомендуется с осторожностью приближаться к работающему изделию.
О ВНИМАНИЕ

	о
	· Запрещается эксплуатировать изделие в отсутствие персонала, в частности, в автоматизированных помещениях или таких, как шахты, тоннели, и т.д.
· Не подключайте изделие к источнику питания, который не соответствует указанным параметрам в технических характеристиках.


· Завесы не предназначены для защиты проемов в помещениях, в воздухе которых присутствует капельная влага, туман, в частности, в автомойках.
· Не мойте корпус изделия с избыточным количеством воды, используйте только слега влажную ткань. Протирка корпуса влажной тканью допускается только на обесточенной завесе!
· Не ставьте такие вещи, как сосуды с водой, на верхнюю часть устройства. Вода может попасть внутрь завесы и ухудшить электрическую изоляцию, что приведет к поражению электрическим током.

	е
	· После выключения пультом, завеса остается в режиме ожидания. Для полного отключения необходимо обесточить завесу на силовом щите потребителя.
· При первом включении изделия происходит сгорание консервирующей смазки с поверхности ТЭНов с появлением дыма и характерного запаха. Поэтому необходимо перед монтажом включить завесу в режим полной мощности на 20 минут в хорошо проветриваемом помещении. Непринятие данных мер может привести к недостатку кислорода, вследствие чего вызвать опасность удушья.
· Пульт должен быть установлен в том же помещении, что и завеса, но вне зоны выброса струи воздуха из сопла.


Места для установки
· Завесы предназначены для защиты проемов только внутри помещения. Рекомендации по выбору завесы, ее тепловой мощности и расположению по отношению к проему в зависимости от наружной температуры, числа этажей в здании (высоты здания), типа дверей (ворот), количества человек, проходящих через двери (ворота) в течение часа, должен давать специалист-проектант по отоплению и вентиляции. Ориентировочные рекомендации можно получить в техническом каталоге продукции или на нашем сайте: http://teplomash.rи Не устанавливайте завесу в следующих местах:
а) во взрыво-, пожароопасных помещениях;
6) в помещениях с присутствием в воздухе веществ, агрессивных по отношению к углеродистым сталям, алюминию и меди (кислоты, щелочи), липких либо волокнистых веществ (смолы, технические или естественные волокна, и пр.), а также капельной влаги, тумана;
в) в автомобилях, лодках, строительной технике и других транспортных средствах;
г) внутри рефрижератора или другого холодильного оборудования;
д) в автоматизированных помещениях или таких, как шахты, тоннели, и т.д.
Электромонтажные работы
· Для подачи питания, обязательно используйте отдельную бытовую розетку с заземлением, предназначенную для завесы.
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